

验票闸机多卡融合模块采购及安装项目
采购意向公开信息
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附件一
按照北京市公园管理中心工作部署，落实京津冀居民服务“一卡通”、第三代社会保障卡文旅场景应用相关工作要求，北京市天坛公园管理处邀请国内具备相应技术实施能力的申请人提交相关证明文件及响应材料，完成验票闸机多卡融合模块采购及安装项目相关工作。
一、项目名称：验票闸机多卡融合模块采购及安装
二、项目预算：87.5万元（人民币）
三、项目地点：北京市天坛公园
四、计划实施时间：合同签订后10周内完成全部硬件改造、软件开发、系统联调、试运行及正式上线；上线后提供1年免费运维技术支持。
五、项目内容：
	项目名称
	采购需求概况
	预计采购时间
	备注

	天坛公园验票闸机多卡融合模块采购及安装项目
	[bookmark: _GoBack]1.项目名称：验票闸机多卡融合模块采购及安装
2.具体内容：为落实京津冀居民服务“一卡通”及第三代社保卡文旅场景应用工作要求，对公园61台闸机部署开通多卡融合读写模块，统筹开展硬件改造部署、微信票务系统升级、多平台数据接口对接、现场安装调试、压力测试、试运行及全程运维保障等全流程工作，全面实现第三代社保卡在公园购票、核验全场景应用。
硬件部分：为61台闸机及验票设备部署开通一卡通三合一读写模块，支持第三代社保卡实体卡、社保卡电子二维码、身份证、公园年票、养老助残卡、NFC手机卡等多类型介质识别核验；同步完成闸机内部支架定制、电源线路改造、线路整合调试，保障设备适配稳定、核验灵敏准确。
软件系统部分：升级公园微信票务系统售票端、闸机验票程序、后台统计模块，实现第三代社保卡线上实名预约购票、线下闸机实时核销功能；完成与市政一卡通平台、公园票务数据库、市公园管理中心汇数系统、市级数据中心双向数据对接，支持交易数据实时上传、多维度时段统计，配套设备智能语音播报、屏幕可视化显示功能。
3.实施、安全及质量总体要求：本项目严格遵循国家现行行业标准、市政一卡通及文旅票务专项技术规范建设，全过程落实质量管控、安全生产、数据安全及运维保障要求。项目总工期为合同签订后10周，完工后须完成系统兼容性、高并发压力测试，通过试运行及甲方、上级主管部门验收后方可正式上线运行。施工采取错峰作业模式，全程规避节假日及游园大客流时段，现场设置临时人工核验通道，严格落实安全生产责任制，做好现场围挡防护，杜绝安全事故。系统具备防篡改、防破解、防异常刷卡及故障自查、应急恢复能力，可满足常态化及节假日大客流高负荷、不间断稳定运行。严格落实网络安全和个人信息保护规定，游客及社保卡敏感数据实行全程加密传输、脱敏存储，建立完善的数据备份、异常回滚、安全审计机制，数据对接全程合规可追溯。项目整体质保期不少于1年，质保期内免费提供设备维修、系统迭代升级、故障排查、日常运维及技术咨询服务，建立故障快速响应、限时处置机制，项目上线后提供全年免费运维技术支持。
4.实施时间：合同签订后10周内完成实施，上线后1年免费运维。
	2026年9月
	有意向单位可联系现场踏勘


注：有意向者可电话咨询或到现场踏勘。
六、申请资格条件
6.1具有独立承担民事责任的能力；
6.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
6.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具备一卡通读卡模块集成、闸机改造、票务系统接口开发相关实施经验；
6.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
6.5在经营活动中没有重大违法记录；
6.6法律、行政法规规定的其他条件。
七、申请文件的递交
7.1申请人的申请文件及相关资料应准备一式三份（正本一份，副本贰份），正副本均须正式签署，如有不一致之处，以正本为准。
7.2所有申请文件及相关资料应在2026年9月9日16时前密封递交至北京市天坛公园管理处。逾期送达或未送达指定地点的，不予受理。
八、申请文件的组成
8.1申请书及资格证明文件
8.1.1申请书
8.1.2申请人单位简况表
8.1.3营业执照等证明文件（复印件加盖公章）
8.1.4申请人资格声明书
8.1.5申请人信用记录（信用中国网页截屏）
8.1.6申请人认为必要的其他文件（同类一卡通、社保卡闸机改造项目业绩证明等）
8.2项目报价（只报项目总价）
8.3服务方案：书面形式完整阐述项目实施方案，申请人只能报一份实施方案，包含硬件设备选型参数、闸机内部施工方案、软件系统开发方案、接口对接方案、实施进度计划、风险管控措施、测试方案、运维保障方案；可提交PPT或PDF格式。
九、选择方式：采用在北京市天坛公园管理处官网上公开发布公告的方式，邀请申请人参加本次比选采购，通过综合评分方式确定结果。
9.1申请人的选定：
9.1.1参选要求：内容、服务和报价等均能满足比选文件实质性响应要求。
9.1.2综合评分：采购意向公示期满后，由采购方组成评审小组开展采购综合评分评审过程。综合评分内容涵盖价格、技术、商务三部分（其中价格部分占30分、技术部分占50分、商务部分占20分，满分100分）。
9.1.3确定结果：评审小组按照事先制定的规则和标准进行综合评分，分数相同时，由评审小组按照少数服从多数的原则投票确定成交候选申请人顺序。
9.2申请人应承担所有与准备和参加本项目有关的费用，无论选定结果如何，此费用不予以补偿。
9.3凡对本次比选项目提出询问，请按下列内容与北京市天坛公园管理处联系：
邀请人：北京市天坛公园管理处
联系人：陈晓阳
联系电话：010-67013395
北京市天坛公园管理处
2026年9月4日
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附件二:申请文件资料格式
[bookmark: heading_2]格式一：申请书
申请书
致：
我方参加你方就_________________________________（项目名称）组织的采购活动，并对此项目进行响应。
1.我方已详细审查全部比选文件，自愿参与响应并承诺如下：
（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起3个工作日。
（2）我方响应比选文件的全部要求。已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（3）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
（4）我方承诺所提供的服务完全满足本次采购需求，按照邀请人的要求保质保量完成硬件供货、闸机内部施工、软件开发、接口对接、调试测试、运维保障全部工作任务，保障系统稳定安全运行。
2.其他补充条款（如有）：___________________________。
与本响应有关的一切正式往来信函请寄：
地址____________________传  真______________________
电话____________________电子函件____________________
申请人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：_________________________  电话：__________________
日期：         年        月        日
[bookmark: heading_3]
格式二

申请人简况表
	单位简况

	申请人名称：
	

	地址：
	

	法定代表人名称：
	

	单位性质：
	

	联系方式

	联系人：
	

	联系电话：
	

	手机：
	

	邮箱：
	


申请人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地址：                             电话：
日期：      年      月      日
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格式三：营业执照等证明文件（复印件加盖公章）
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格式四:申请人资格声明书
申请人资格声明书
致：
在参与本次项目响应中，我单位承诺：
（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（四）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（五）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（六）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	


上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
申请人名称（加盖公章）：__________________日期：_______年_____月______日
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格式五：申请人信用记录

信用中国网页截屏（www.creditchina.gov.cn）
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格式六：申请人认为必要的其他文件（如相关业绩证明等）
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格式七

项目报价
项目名称：____________________________________
报价一览表
	序号
	申请人名称
	报价（大写）
	报价（小写）

	
	
	
	


报价单位：人民币元

申请人名称（加盖公章）：__________________
日期：_______年________月________日
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附件三：服务方案

服务方案（格式自拟）

概述服务方案内容，书面完整阐述本项目实施方案，包含硬件设备选型参数、闸机内部施工方案、软件系统开发方案、接口对接方案、实施进度计划、风险管控措施、测试方案、运维保障方案（PPT或PDF文件均可）。
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